**Основные технико-экономические показатели по проекту планировки**

| №  п/п | Показатели | Единица измерения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **I** | **Население** | чел. | 420 |
| **II** | **Территории** |  |  |
| 2.1 | В границах проекта, всего: | га | **22,3309** |
|  | в том числе: |  |  |
| 2.1.1 | Жилой застройки | га | **8,5184** |
| 2.1.2 | Коммунальное обслуживание (ТП, ГРПШ, пожарные резервуары) | га | **0,3227** |
| 2.1.3 | Территории общего пользования (улично-дорожная сеть) | га | **6,4264** |
| 2.1.4 | Спортивные площадки | га | **0,0944** |
| 2.1.5 | Рекреационно-ландшафтные территории | га | **6,9690** |
| **III** | **Жилищный фонд**  (новое строительство) |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд, всего | тыс.м2 общей площади | **9,660** |
| 3.1.1 | Индивидуальные жилые дома | тыс.кв.м | 9,660 |
| **IV** | **Транспорт** |  |  |
| 4.1. | Протяженность улично-дорожной сети всего: | км | **3,329** |
|  | в том числе: |  |  |
| 4.1.1 | Улиц, проездов | км | 3,329 |
| **V** | **Сети** |  |  |
| 5.1. | Водоснабжение, потребность | куб.м/сут | 96,6 |
|  | протяженность сетей | км | 3,77 |
| 5.2. | Водоотведение, количество стоков | куб.м/сут | 75,6 |
|  | протяженность сетей | км | Автономное |
| 5.3. | Газоснабжение, расход газа | м3/ч | 221,4 |
|  | протяженность сетей | км | 3,96 |
| 5.4. | Электроснабжение, максимальная электрическая нагрузка (мощность) | кВт | 78,12 |
|  | протяженность электрических сетей | км | 3,62 |